一、產品介紹 (AI-326多媒體安全帽)

主要用途簡介: (依客戶需求功能可另行調整)

本商品用於機車騎士之安全帽，內建高畫質攝影系統、錄音系統、可視形紅外線標示系統，支援miniSD及循環錄影，無漏秒差錄影技術，機車騎士若不幸發生事故時，能提供最真實的事發經過，保障自己及他人的權利。

 (1)攝影系統:

行車記錄器再也不是汽車的專利，讓機車騎士也可保障自己與他人的自身安全，遇到他人(或自己)發生事故時，可於第一時間提供最有利的證據；也可監控其他用路人，是否有違規情事或不法情事，為社會與警政機關提供有利之佐證，未來將更有效降低不法情事發生，並保障用路人之權益。

(2) 可視形紅外線標示系統:

鏡頭可調整設計，不論是白天或黑夜，明確標示攝影鏡頭拍攝方向，讓使用者知曉概略拍攝角度，並適時做出調整。

(3) 錄音系統

內建麥克風，可截錄現場音源，與錄影畫面配合，提供出最真實之影音畫面以提供佐證。

(4)AI-326特點

專為騎士量身定制，內建於安全帽之行車記錄器，完全不破壞安全帽本體之安全結構，方便拆換，收納容易，連續錄影續航力可達三小時，可更換備用電池，支援行動電源充電，可當隨身碟使用，影像傳輸、保存簡易，正720Px1280鏡頭模組，拍照畫素模擬500萬畫素。

(5)安裝方式

採快拆式設計，包覆於安全帽內襯，目前配合華泰安全帽805系列4/3罩式安全帽及國外大廠KYT-DJ型號之安全帽，備有百餘種圖樣可供選擇，可獨立拆卸更換。

(6)防潑水設計

本產本安裝於安全帽內側，具防撥水功能(防潑水等級IP43)

(7)防振設計

利用人體工學概念，機構設置於安全帽內側，當機車遇到抖動，透過人體自然避振原理設計。

(8)專利保護

榮獲台灣、大陸、美國發明專利，各國世界專利陸續申請中。

(9)電子檢驗

通過台灣BSMI及國際CC、CE檢驗。

(10)第三方全國公證公司檢驗合格

本商品連同安全帽，本司自行送第三方公證公司檢驗，符合國際耐震測試、防撥水測試、自由落下測試標準(相關測試報告可由官網自行下載檢視)

本司商品AI-326

台灣第一頂在不破壞安全帽的安全結構前提下，之內建式行車記錄器，完全為機車族群所設計，除突破防水、耐震、續航力、標示系統、拆卸方便等功能，續航力更達3小時(運用手機拆卸式"高容量鋰离子電池")，安裝方式不破壞安全帽之安全結構，快拆式設計僅安裝於安全帽內襯中，重量只有62公克，除功能上之優勢，價格與品質也是我們的主要利基，100%台灣研發組裝，適合一般大眾使用。

**呈翔科技股份有限公司**    ***Ching Cheung Technology***

[http://www.aiccrole.com](http://www.aiccrole.com/)

**E-fax:0945-681-588**

**統一編號:53620520**

**營業部:台南市仁德區中正路二段810號**

**Sales: Rende District, Tainan City 810, Zhongzheng Rd**

**TEL:+886 6-270-7968           FAX:+886 6-270-3539**

**研發部:台南市(東區)裕農路19巷8號**

**R & D: Tainan City (Eastern) Yunong Road No. 8, Lane 19**

**TEL:+886 6-236-0937          FAX:+886 6-275-0716**